{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":97,"n_cols":20,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAH-TZXLB"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAH180TZXLB1 (Archived)","EWAH220TZXLB1 (Archived)","EWAH270TZXLB1 (Archived)","EWAH300TZXLB1 (Archived)","EWAH350TZXLB2 (Archived)","EWAH390TZXLB2 (Archived)","EWAH430TZXLB2 (Archived)","EWAH480TZXLB2 (Archived)","EWAH580TZXLB2 (Archived)","EWAH620TZXLB2 (Archived)","EWAH670TZXLB2 (Archived)","EWAH710TZXLB2 (Archived)","EWAH760TZXLB2 (Archived)","EWAH820TZXLB2 (Archived)","EWAH990TZXLB2 (Archived)"]
["Производительность по охлаждению","Ном.","","","кВт","180","225","271","300","355","392","428","482","574","620","673","714","759"]
["Регулирование производительности","Способ","","","","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен.","Перемен."]
["","Минимальная мощность","","","%","33.4","26.7","21.6","18.7","16.7","15.4","143","12.5","10.8","10","10","10","10"]
["Потребляемая мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","51.8","66.3","79","89.6","103","114","125","144","164","181","194","209","224"]
["EER","","","","","3.49","3.39","3.43","3.35","3.44","3.42","3.42","3.33","3.5","3.41","3.45","3.4","3.38","3.39","3.22"]
["IPLV","","","","","6.05","6.09","5.92","6.2","5.8","5.81","5.9","6","6.01","6.2","5.99","6.21","6.43","6.32","6.27"]
["SEER","","","","","4.792","4.971","4.926","5.152","4.979","4.985","5.157","5.23","5.449","5.522","5.487","5.593","5.745","5.768","5.665"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","3,183","4,083","3,183","4,083","5,883","5,883","6,783","7,776","6,783","7,683","7,683","8,583","9,483"]
["","","","Высота","мм","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537","2,537"]
["","","","Ширина","мм","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258","2,258"]
["Масса","Эксплуатационный вес","","","кг","2,484.35","2,862.5","2,606.5","2,972.5","4,598.2","4,870.2","5,237.6","5,981.6","6,021","6,656.8","6,647.8","7,625.2","7,884"]
["","Блок","","","кг","2,447","2,813","2,557","2,923","4,445.2","4,629.2","5,004.6","5,748.6","5,720","6,364.8","6,364.8","7,140.2","7,431"]
["Корпус","Colour","","","","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_","Слоновая кость_"]
["","Материал","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["Воздушный теплообменник","Тип","","","","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал","Микроканал"]
["Вентилятор","Кол-во","","","","6","8","6","8","12","12","14","16","14","16","16","18","20"]
["","Type","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["Мотор вентилятора","Привод","","","","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD"]
["Компрессор","Количество_","","","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Type","","","","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор"]
["","Starting method","","","","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора","С приводом инвертора"]
["Рабочий диапазон","Сторона воздуха","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","Сторона воды","Испаритель","Мин.","°C сух.т.","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maкс.","°C сух.т.","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Ном.","дБA","92.14","93.15","96.44","96.57","95.14","95.3","95.68","96.78","99.44","99.57","99.57","99.63","99.65"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Ном.","дБA","72.65","73.19","76.96","76.62","74.36","74.53","74.55","75.29","78.67","78.12","78.12","77.86","77.6"]
["Хладагент","Тип","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","ПГП","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Заправка","","","кг","39","52","39","52","73.2","73.2","84.6","97.6","102","116.8","116.8","131.2","146"]
["","Контуры","","Количество","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Piping connections","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","88.9mm","114.3mm","114.3mm","114.3mm","139.7mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","168.3mm","219.1","219.1"]
["Power supply","Фаза","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Частота","","","Гц","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Напряжение","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Диапазон напряжений","","Мин.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Макс.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Блок","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","88.5","113.05","131.55","147.5","176.4","193.47","208.66","243.65","272.5","298.67","327.94","351.57","371.7"]
["","","","Макс.","A","134","173","190","233","266","286","311","372","403","465","483","534","597"]
["","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","147.39","190.2","208.59","256.29","292.56","314.59","342.57","409.56","443.52","511.94","531.59","586.97","656.34"]
["Примечания","","","","","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0","(1) - Все показатели (холодопроизводительность, потребляемая мощность блока в режиме охлаждения и EER) определены для следующих условий: испаритель 12,0/7,0°C; температура наружного воздуха 35,0°C, работа блока при полной нагрузке, рабочая жидкость: вода, степень загрязнения = 0"]
["","","","","","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе","(2) - Значение относится к падению давления только в испарителе"]
["","","","","","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным","(3) - Зву.мощн.(испар.12/7°C,наружн.возд.35°C,нагрузка при полной нагрузке)в соот. с ISO9614 и Eurovent8/1. Серт. относится к общей зву.мощн.,зву.давление рассчитывается на основании уровня зву.мощн. и используется для справки, не считается обязательным"]
["","","","","","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.","(4) - Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока."]
["","","","","","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent","(5) - Указанная минимальная производительность соответствует работе блока при стандартных условиях Eurovent"]
["","","","","","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу.","(6) - Размеры и масса приведены только для информации и не считаются обязательными. Перед проектированием установки изучите официальные чертежи, которые завод может предоставить по запросу."]
["","","","","","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций.","(7) - Все данные относятся к стандартному блоку без опций."]
["","","","","","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.","(8) - Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%."]
["","","","","","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается.","(9) - Максимальный стартовый ток: пусковой ток самого большого компрессора + ток других компрессоров при максимальной нагрузке + ток вентиляторов при максимальной нагрузке. В случае блоков с инверторным управлением бросок пускового тока не наблюдается."]
["","","","","","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.","(10) - Номинальный ток в режиме охлаждения: температура воды испарителя на входе 12°C; температура воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов."]
["","","","","","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора","(11) - Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора"]
["","","","","","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении.","(12) - Максимальный ток блока для размеров проводки основан на минимально-допустимом напряжении."]
["","","","","","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1","(13) - Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1"]
["","","","","","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных","(14) - Электрические данные гидромодуля приведены в разделе «Технические характеристики опций» в книге данных"]
["","","","","","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока.","(15) - Все данные могут изменяться без уведомления. См. информацию на паспортной табличке блока."]
["","","","","","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям.","(16) - Обратитесь к программе подбора холодильных машин (CSS), чтобы получить подробные данные по эксплуатационным ограничениям."]
["","","","","","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным","(17) - Звуковое давление рассчитывается исходя из уровня звуковой мощности, значение предоставляется только для справочных целей и не является обязательным"]
["","","","","","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода","(18) - Жидкость: Вода"]
["","","","","","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках.","(19) - Оборудование содержит фторированные парниковые газы. Фактическая заправка хладагента зависит от конечной конструкции блока; подробные сведения указаны на паспортных табличках."]
["Холодопроизводительность","Ном.","","","кВт","","","","","","","","","","","","","","825","988"]
["Регулирование мощности","Минимальная мощность","","","%","","","","","","","","","","","","","","11.7","10"]
["Входная мощность","Охлаждение","","Ном.","кВт","","","","","","","","","","","","","","243","307"]
["Размеры","Блок","","Глубина","мм","","","","","","","","","","","","","","10383","11283"]
["","","","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","мм","","","","","","","","","","","","","","2537","2537"]
["","","","Ширина","мм","","","","","","","","","","","","","","2258","2258"]
["Вес","Эксплуатационный вес","","","кг","","","","","","","","","","","","","","8343","8631.2"]
["Масса","Блок","","","кг","","","","","","","","","","","","","","7879","8178.2"]
["Корпус","Цвет","","","","","","","","","","","","","","","","","Слоновая кость","Слоновая кость"]
["","Материал","","","","","","","","","","","","","","","","","Оцинкованный и покрашенный стальной лист","Оцинкованный и покрашенный стальной лист"]
["Вентилятор","Кол-во","","","","","","","","","","","","","","","","","22","24"]
["","Тип","","","","","","","","","","","","","","","","","Осевой вентилятор с прямой передачей","Осевой вентилятор с прямой передачей"]
["Мотор вентилятора","Привод","","","","","","","","","","","","","","","","","Управление от привода VFD","Управление от привода VFD"]
["Компрессор","Количество","","","","","","","","","","","","","","","","","2","2"]
["","Тип","","","","","","","","","","","","","","","","","Инверторный одновинтовой компрессор","Инверторный одновинтовой компрессор"]
["","Способ запуска_","","","","","","","","","","","","","","","","","С инверторным управлением","С инверторным управлением"]
["Рабочий диапазон","Сторона воздуха","Охлаждение","Мин.","°C сух.т.","","","","","","","","","","","","","","-18","-18"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","","","","","","","","","","","","","","55","55"]
["","Сторона воды","Испаритель","Мин.","°C сух.т.","","","","","","","","","","","","","","-8","-8"]
["","","","Макс.","°C сух.т.","","","","","","","","","","","","","","18","18"]
["Уровень звуковой мощности","Охлаждение","","Уровень звуковой мощности-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБA","","","","","","","","","","","","","","98.92","100.93"]
["Уровень звукового давления","Охлаждение","","Уровень звукового давления-=-Охлаждение-=-Ном.-=-дБ(A)","дБA","","","","","","","","","","","","","","76.87","78.36"]
["Хладагент","ПГП","","","","","","","","","","","","","","","","","7","7"]
["","Заправка","","","кг","","","","","","","","","","","","","","160","175.2"]
["","Контуры","","Количество","","","","","","","","","","","","","","","2","2"]
["Подсоединение труб","Вход/выход воды испарителя (НД)","","","","","","","","","","","","","","","","","219.1mm","219.1mm"]
["Электропитание","Частота","","","Гц","","","","","","","","","","","","","","50","50"]
["","Диапазон напряжений","","Мин.","%","","","","","","","","","","","","","","-10","-10"]
["","","","Макс.","%","","","","","","","","","","","","","","10","10"]
["Ед. изм.","Рабочий ток","Охлаждение","Ном.","A","","","","","","","","","","","","","","400.97","494.78"]
["","","","Макс.","A","","","","","","","","","","","","","","568","670"]
["Блок","Макс. ток блока для размеров проводов","","","A","","","","","","","","","","","","","","625.23","737.55"]