{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":20,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-A / RXF-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20A2V1B / RXF20A2V1B","FTXF20A2V1B / RXF20A5V1B","FTXF20A5V1B / RXF20A2V1B","FTXF20A5V1B / RXF20A5V1B","FTXF25A2V1B / RXF25A2V1B","FTXF25A2V1B / RXF25A5V1B","FTXF25A5V1B / RXF25A2V1B","FTXF25A5V1B / RXF25A5V1B","FTXF35A5V1B / RXF35A2V1B","FTXF35A5V1B / RXF35A5V1B","FTXF35A2V1B / RXF35A2V1B","FTXF35A2V1B / RXF35A5V1B","FTXF50A2V1B / RXF50A2V1B","FTXF60A2V1B / RXF60A2V1B","FTXF71A2V1B / RXF71A2V1B","FTXF71A2V1B / RXF71A5V1B"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","","1.3","1.3","1.3","1.3","1.7","1.7","2.30","2.30"]
["","Макс.","","kW","2.6","2.6","2.6","2.6","3.0","3.0","3.0","","3.8","3.8","3.8","3.8","6.0","7.0","7.30","7.30"]
["","Ном.","","kW","2.00","2.00","2.00","2.00","2.50","2.50","2.50","","3.30","3.30","3.30","3.30","5.00","6.00","7.10","7.10"]
["Номинальная эффективность","Годовое потребление энергии","","кВтч","","","","","","","","","","","","","","","1,387","1,387"]
["","EER","","","3.94","3.94","3.94","3.94","3.30","3.30","3.30","","3.30","3.30","3.30","3.30","3.33","3.25","2.56","2.56"]
["","COP","","","4.19","4.19","4.19","4.19","4.01","4.01","4.01","","3.71","3.71","3.71","3.71","3.71","3.93","3.15","3.15"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","A","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","E","E"]
["","","Нагрев","","A","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","D","D"]
["Производительность по отоплению","Ном.","","kW","2.50","2.50","2.50","2.50","2.80","2.80","2.80","","3.50","3.50","3.50","3.50","6.00","6.40","8.20","8.20"]
["","Мин.","","kW","1.30","1.30","1.30","1.30","1.30","1.30","1.30","","1.30","1.30","1.30","1.30","1.70","1.70","2.30","2.30"]
["","Макс.","","kW","3.50","3.50","3.50","3.50","4.00","4.00","4.00","","4.80","4.80","4.80","4.80","7.70","8.00","9.00","9.00"]
["Примечания","","","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: температура внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м.","(1) - Номинальные значения холодопроизводительности основаны на: темп. внутри помещения: 27°C с.т., 19°С вл.т., температура наружного воздуха: 35°C c.т., эквивалентная длина трубы с хладагентом: 5 м, перепад высот: 0 м."]
["","","","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м.","(2) - Номинальная теплопроизводительность: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 5 м, перепад уровня: 0 м."]
["","","","","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах","(3) - Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах"]
["Наружный блок","","","","","","","","","","","RXF25A5V1B"]
["Холодопроизводительность","Мин.","","кВт","","","","","","","","1.3"]
["","Ном.","","кВт","","","","","","","","2.50"]
["","Макс.","","кВт","","","","","","","","3.0"]
["Теплопроизводительность","Мин.","","кВт","","","","","","","","1.30"]
["","Ном.","","кВт","","","","","","","","2.80"]
["","Макс.","","кВт","","","","","","","","4.00"]
["Номинальная эффективность","EER","","","","","","","","","","3.30"]
["","COP","","","","","","","","","","4.01"]
["","Директива о маркировке классов энергоэффективности","Охлаждение","","","","","","","","","A"]
["","","Нагрев","","","","","","","","","A"]
["Охлаждение помещений","Класс энергоэффективности","","","","","","","","","","A++"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","","","2.50"]
["","SEER","","","","","","","","","","6.22"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","","","141"]
["Отопление (Умеренный климат)","Класс энергоэффективности","","","","","","","","","","A+"]
["","Производительность","Pрасч.","кВт","","","","","","","","2.40"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","4.06"]
["","Pdh Теплопроизводительность при -10°","","кВт","","","","","","","","2.10"]
["","Годовое потребление энергии","","кВтч/г","","","","","","","","827"]
["Диапазон энергоэффективности","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Примечания","","","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах","(4) - Электрические параметры см. в отдельных чертежах"]