{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SEHVX-BAW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","SEHVX20BAW","SEHVX32BAW","SEHVX40BAW","SEHVX64BAW"]
["Размеры","Блок","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","mm","1573","1573","1573","1573"]
["","","Ширина","mm","766","766","766","766"]
["","","Глубина","mm","396","396","396","396"]
["Масса","Блок","","кг","97.0","105","137","153"]
["Электропитание","Частота","","Гц","50","50","50","50"]
["Примечания","","","","(1) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(1) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(1) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(1) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(2) - Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","(2) - Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(3) - Воду можно использовать при темпер. выше 5°С. В диапазоне от 0°С до 5°С следует использовать 30% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля. В диапазоне от 0°C до -10°C следует использовать 40% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля (см. Руководство по установке и информацию, относящуюся к опции OPZL)","(3) - Воду можно использовать при темпер. выше 5°С. В диапазоне от 0°С до 5°С следует использовать 30% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля. В диапазоне от 0°C до -10°C следует использовать 40% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля (см. Руководство по установке и информацию, относящуюся к опции OPZL)","(3) - Воду можно использовать при темпер. выше 5°С. В диапазоне от 0°С до 5°С следует использовать 30% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля. В диапазоне от 0°C до -10°C следует использовать 40% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля (см. Руководство по установке и информацию, относящуюся к опции OPZL)","(3) - Воду можно использовать при темпер. выше 5°С. В диапазоне от 0°С до 5°С следует использовать 30% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля. В диапазоне от 0°C до -10°C следует использовать 40% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля (см. Руководство по установке и информацию, относящуюся к опции OPZL)"]
["","","","","(4) - Это PD (разность давления) между входным и выходным подключениями блока. Она включает падение давления в теплообменнике на стороне воды.","(4) - Это PD (разность давления) между входным и выходным подключениями блока. Она включает падение давления в теплообменнике на стороне воды.","(4) - Это PD (разность давления) между входным и выходным подключениями блока. Она включает падение давления в теплообменнике на стороне воды.","(4) - Это PD (разность давления) между входным и выходным подключениями блока. Она включает падение давления в теплообменнике на стороне воды."]
["","","","","(5) - Включен трубопровод + PHE; не включен расширительный бак","(5) - Включен трубопровод + PHE; не включен расширительный бак","(5) - Включен трубопровод + PHE; не включен расширительный бак","(5) - Включен трубопровод + PHE; не включен расширительный бак"]