{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","SERHQ-BAW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","SERHQ020BAW1 + SERHQ020BAW1","SERHQ020BAW1","SERHQ032BAW1 + SERHQ032BAW1","SERHQ032BAW1"]
["Компрессор","Тип","","","Герметичный спиральный компрессор","","Герметичный спиральный компрессор"]
["","Количество_","","","4","","6"]
["Масса","Блок","","кг","240","","316"]
["Размеры","Блок","Ширина","mm","765","","765"]
["","","Глубина","mm","930","","1,240"]
["","","Высота","mm","1,680","","1,680"]
["Power supply","Фаза","","","3N~","","3N~"]
["","Частота","","Гц","50","","50"]
["","Наименование","","","W1","","W1"]
["","Напряжение","","В","400","","400"]
["Примечания","","","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C","","(1) - Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C"]
["","","","","(2) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","","(2) - Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","(3) - Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)","","(3) - Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(4) - Воду можно использовать при темпер. выше 5°С. В диапазоне от 0°С до 5°С следует использовать 30% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля. В диапазоне от 0°C до -10°C следует использовать 40% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля (см. Руководство по установке и информацию, относящуюся к опции OPZL)","","(4) - Воду можно использовать при темпер. выше 5°С. В диапазоне от 0°С до 5°С следует использовать 30% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля. В диапазоне от 0°C до -10°C следует использовать 40% раствор (пропилен- или этилен-) гликоля (см. Руководство по установке и информацию, относящуюся к опции OPZL)"]
["","","","","(5) - Исключая объем воды в блоке. Для большинства областей применения этот минимальный объем воды оказывается достаточным. В то же время в критических технологических процессах или в помещениях с высокой тепловой нагрузкой может потребоваться дополнительный объем воды. Для более подробной информации см. рабочий диапазон.","","(5) - Исключая объем воды в блоке. Для большинства областей применения этот минимальный объем воды оказывается достаточным. В то же время в критических технологических процессах или в помещениях с высокой тепловой нагрузкой может потребоваться дополнительный объем воды. Для более подробной информации см. рабочий диапазон."]
["","","","","(6) - Исключая объем воды в блоке. Этот объем обеспечивает достаточную для размораживания энергию для всех применений, однако этот объем можно умножить на 0,66, если установка обогрева ≥ 45°C (например, фанкойлы)","","(6) - Исключая объем воды в блоке. Этот объем обеспечивает достаточную для размораживания энергию для всех применений, однако этот объем можно умножить на 0,66, если установка обогрева ≥ 45°C (например, фанкойлы)"]
["","","","","(7) - Это PD (разность давления) между входным и выходным подключениями блока. Она включает падение давления в теплообменнике на стороне воды.","","(7) - Это PD (разность давления) между входным и выходным подключениями блока. Она включает падение давления в теплообменнике на стороне воды."]
["","","","","(8) - Включен трубопровод + PHE; не включен расширительный бак","","(8) - Включен трубопровод + PHE; не включен расширительный бак"]
["Размеры","Блок","Размеры-=-Блок-=-Высота-=-мм","mm","","1680","","1680"]
["","","Ширина","mm","","765","","765"]
["","","Глубина","mm","","930","","1240"]
["Масса","Блок","","кг","","240","","316"]
["Электропитание","Частота","","Гц","","50","","50"]